<벽 원상복구 하는 방법>

첫 번째. [못, 타카자국 등 구멍 난 부분 복구하는 방법]

1. 못이나 테이프 타카 등 벽에서 완전히 제거한다.

2. 제거한 부분을 사포#100또는#150 으로 면 처리를 말끔히 해준다.

3.4.5.6. 핸디코트 또는 모델링페이스트를 준비하여 나이프로 적당량을 덜어내         구멍 난 부분을 메꾸어 가면서 고르게 펴준다.

7. 10분~15분 뒤 핸디코드가 잘 건조되었는지 손으로 만져서 확인한다.

8. 건조된 핸디코트위에 사포#220으로 표면이 매끄러워지게 살살 다듬어 면을 정리한다.

9. 벽의 표면이 매끄럽게 정리가 되면 지정된 페인트를 정리한 표면위에 얇게 도포하여 발라준다.

10. 완성.

두 번째. [양면테이프, 접착제 등을 사용한 벽 복구하는 방법]

1.2.3. 양면테이프 또는 접착성이 강한 테이프 및 본드위에 스프레이를 분사해줍니다.

4.5. 2~3분 뒤 마른 천을 준비해서 스프레이를 뿌려 놓은 테이프를 빠르게 문질러 제거합니다.

(물이 묻어있는 천은 얼룩이 져서 안 됨. 반드시 마른 천으로 지워야 됨.)

6. 사포 #220으로 벽면을 표면이 매끄러워지게 살살 다듬어 면을 정리해줍니다.

7.8. 벽의 표면이 매끄럽게 정리가 되면 지정된 페인트를 정리한 표면위에      얇게 도포하여 건조합니다.

9. 사포 #800으로 표면을 다시 한번 정리합니다.

10. 완성.

문의사항은 미술관 직원에게 연락 주시기 바랍니다.

☎ 02)320-3272~3

※ 현대미술관 2관 이용에 관한 규정 사항을 반드시 준수해 주시고,

다음 전시 대관자를 위해 각별히 신경 써 주시길 바랍니다.

<벽 보수 작업 지정페인트 and (핸디코트 or 모델링 페이스트)>

<하단 이미지-나이프 and 롤러小>

<하단 이미지-3M 다용도 접착 제거제 스프레이>

<기타 필요한 준비물>

사포 #100 또는 #150 / 사포 #220 / 사포 #800

마른 걸레(수건) 준비

(양면테이프 또는 접착성 강한 본드 사용을 할 경우)