홍익대학교 현대미술관 1관(문헌관4층) 사용 시 준수사항

<냉난방기 신청서 제출>

냉난방기 신청서는 현대미술관 홈페이지에서 다운로드 받아 작성하여 문헌관 지하1층 냉난방기 관리실에 제출하여 신청합니다. (신청서를 제출하지 않으면 냉난방기 사용이 불가합니다.)

<설치/철수 관련사항>

전시 철수 시 1관 사용서약서에 따라 손상된 부분을 반드시 원상복구 하는 것을 원칙으로 합니다. 대관자는 작품을 설치하기 전에 이전 대관자가 벽과 바닥, 천정 등을 깨끗이 복구했는지 확인 후 설치를 진행합니다. (미확인 후 설치 진행시 차기대관자에게 책임 있음)

[제 1 조항]

벽면, 비상구문 컬러 페인트칠을 금합니다.

[제 2 조항]

핀 조명 레일에 작품 설치(낚싯줄 고정 및 못질 등등)를 금합니다.

[제 3 조항]

비상구 문(왼쪽, 오른쪽 벽면 포함) 가벽 설치를 금합니다. (소방법에 의거하여 위급 시 문제가 발생할 경우 책임의 소지가 대관자에게 있습니다.)

[제 4 조항]

조명 설치 시 간격은 5cm 이상 유지해 주시고, 레일 하나당 조명 4개 이상 달지 않도록 하며, 특히 못 근처에 조명을 달지 않도록 주의합니다. (과부하/스파크 예방차원)

[제 5 조항] (필수)

설치 시, 반드시 조명 개수를 확인하여 <현대미술관 제1관 전시조명 대여/반납 현황표>에 기입하고, 이전 대관자가 인도한 개수와 맞는지 반드시 대조하여 확인하시기 바랍니다. (인수받은 조명 개수와 다음 전시자에게 인수하는 개수가 다를 경우 대관자에게 책임 있음)

[제 6 조항]

철수 시, 조명 수량을 최종 파악한 후 조명박스에 부착된 현황표에 반납수량을 기입해 주셔야 반납처리가 완료됩니다. (LED, 원통형, 날개, 고장 박스에 각각 분류하여 반납)

위 사항을 불이행시 발생되는 모든 문제의 책임은 대관자에게 있으며, 차회 전시신청진행 시 불이익이 있을 수 있습니다.     대관자 서명 : [	]

[제 7 조항]

<현대미술관 제1관 전시조명 대여/반납 현황표>가 설치기간부터 ~ 철수기간내내 미 작성되어 있을 시 패널티가 적용됩니다.

[제 8 조항]

전시 설치나 철수 중 손상/분실 된 조명이 있을 시, 고장 난 조명은 <현대미술관 제1관 전시조명 대여/반납 현황표> 비고란에 반드시 기입하고, 인수인계시 미술관직원에게 알려주시기 바랍니다.

[제 9 조항]

전시장 입구 및 비상구 주변을 막지 않도록 주의하세요. (설치도구 및 개인물품은 모두 학과사무실에 보관, 비상구에 물품 있을 시 폐기처분함.)

[제 10 조항]

전시작품이나 기타 기자재를 옮길 시 비상구 나선형 계단을 통한 운반 금지. 반드시 엘리베이터를 이용하거나 조형관을 통해 운반, 운반 전 반드시 4층 경비직원에게 운반작업 시간을 미리 공지해야 합니다.

(전시장이나 건물의 기물이 훼손되었을 시 학교 측에 보상하게 될 수  있습니다.)

[제 11 조항]

천장의 삼파장 조명 임의로 분리하거나 조작금지. (삼파장 조명을 분실하거나 조명이 파손된 경우 발생하는 모든 문제는 대관자에게 책임이 있음을 알려드립니다.)

[제 12 조항]

설치 및 철수 시 발생하는 쓰레기 및 폐기물품들은 반드시 소각장에 버려주시기 바랍니다. (전시장 입구에 놓인 쓰레기통은 관람자들을 위해 비치된 것입니다.)

[제 13 조항]

설치나 철수 과정 중 전시작품이나 기타 필요 자재를 바닥에 끌면서 운반 금지. 반드시 들어서 운반하시기를 부탁드립니다. (전시장 나무원목바닥 손상, 3층 박물관 소음피해)

[제 14 조항]

화장실 변기에 음식물 투기 절대 금지.

[제 15 조항]

과도한 전기사용을 금하며 특히 누전차단기 위에 작품 설치를 금합니다.

(다수의 콘센트에 분할 사용해 주시기 바랍니다)

[제 16 조항]

전시 철수 시 1관 사용서약서에 따라 손상된 부분을 반드시 원상복구 하고 깨끗하게 청소하는 것을 원칙으로 합니다.(벽 원상복구 하는 방법 내용 참고).

위 사항을 철저히 지킬 것이며 불이행시 발생되는 문제의 책임은 대관자에게 있음을 인정합니다.                      대관자 서명 : [	]

<지킴이 필독사항>

[제 1 조항] (필수)

전시장 오픈하는 지킴이는 전시기간 중 전시장 문 개방 시 1층 경비 직원에게 전시장 문과 함께 비상구 출입문(소방통로개방)도 반드시 개방하도록 말씀드려야하며, 폐관 전에 경비 직원에게 전시장과 비상구 모두 잠가 달라고 말씀드려야 됩니다. (지킴이는 경비직원분이 문을 모두 잘 잠갔는지 다시 한 번 확인 후 귀가바랍니다.)

[제 2 조항] (필수)

지킴이는 반드시 비상구 출입문을 상시 개방된 상태로 유지하도록 하고 설치 철수를 위한 물품으로 전시장 입구 통로 및 비상구 통로 및 계단을 막고 있지 않은지 확인해주세요. (비상구에 물품 있을 시 폐기처분함. 불이행 시 패널티가 적용됩니다.)

[제 3 조항] (필수)

지킴이는 출근 시 환풍기를 켜고, 퇴근 시 환풍기를 반드시 끈 후 퇴근 바랍니다.

※ 조명 외 대여 물품: 데스크 2개, 의자 4개

대관자 서명 : [	]

<벽 원상복구 하는 방법>

첫 번째 [못, 타카자국 등 구멍 난 부분 복구하는 방법]

1. 못이나 테이프 타카 등 벽에서 완전히 제거한다.

2. 제거한 부분을 사포#100또는#150 으로 면 처리를 말끔히 해준다.

3.4.5.6. 핸디코트 또는 모델링페이스트를 준비하여 나이프로 적당량을 덜어내 구멍 난 부분을 메꾸어 가면서 고르게 펴준다.

7. 10분~15분 뒤 핸디코드가 잘 건조되었는지 손으로 만져서 확인한다.

8. 건조된 핸디코트위에 사포#220으로 표면이 매끄러워지게 살살 다듬어 면을 정리해준      다.

9. 벽의 표면이 매끄럽게 정리가 되면 지정된 페인트를 정리한 표면위에 얇게 도포하여      발라준다.

10. 완성. (불이행 시 패널티가 적용됩니다.).

대관자 서명 : [	]

두 번째 [양면테이프, 접착제등을 사용한 벽 복구하는 방법]

1.2.3. 양면테이프 또는 접착성이 강한 테이프 및 본드위에 스프레이를 분사해줍니다.

4.5. 2~3분 뒤 마른 천을 준비해서 스프레이를 뿌려 논 테이프를 빠르게 문질러 제거해        줍니다. (물이 묻어있는 천은 얼룩이 져서 안 됨. 반드시 마른 천으로 지워야 됨.)

6. 사포 #220으로 벽면을 표면이 매끄러워지게 살살 다듬어 면을 정리해줍니다.

7.8. 벽의 표면이 매끄럽게 정리가 되면 지정된 페인트를 정리한 표면위에 얇게 도포하여      건조시킵니다.

9. 사포 #800으로 표면을 다시 한 번 정리해준다.

10. 완성.(불이행 시 패널티가 적용됩니다.).

<하단 이미지-벽보수 작업 지정페인트 and (핸디코트 or 모델링 페이스트)>

<하단 이미지-나이프 and 롤러小>

<하단 이미지-3M 다용도 접착 제거제 스프레이>

<기타 필요한 준비물>

사포 #100또는#150 / 사포 #220 / 사포 #800

마른 걸레(수건) 준비

(양면테이프 또는 접착성 강한 본드 사용을 할 경우)

기타 문의사항은 미술관직원에게 연락주시기 바랍니다.(02-320-3272)

※다음 이용자에게 피해를 주거나, 미술관 이용에 관한 규정사항을 준수하지 않으면, 차회 전시신청진행 시 불이익이 있을 수 있습니다.

대관자 서명 : [	]